**实训楼标准化考场办公室监控屏幕配置**

**及补充设备采购询价公告**

根据标准化考场配置要求，我校拟在实训楼二楼标准化考场办公室再行加装监控屏幕（见附件一），并对云机房升级以满足考试需求（见附件二），配置的监控屏幕必须无缝对接学校现已建设的标准化考场项目平台（注：监控屏幕对接的实训楼二楼10个标准化考场均已安装了监控摄像机，品牌为浙江大华），要求投标报价人在中标后签订合同前必须出具学校标准化考场已安装的监控摄像设备生产厂商盖章的无缝对接证明及售后服务两年质保函。报价人来校现场考察咨询请联系学校培训处徐主任0714-6372590，详细规格要求见附表。

 欢迎各供货商参与报价，凡参与者请将公开询价单（请下载并分别填报附件一、附件二）及营业执照等资质证明文件的复印件用档案袋密封盖章（在档案袋封面注明投标名称、投标单位、联系人及联系电话），在本周五下午3:00前送交学校总务处（联系人：0714-6379883，李老师），学校询价小组（由党政办、培训处、总务处工作人员组成）按各报价清单的总报价最低者分别成交。

 2018年3月27日

**附件一：**

**湖北城市职业学校办公设备（耗材）采购公开询价单**

报价单位（盖章）：

联系人及电话： 日期：2018年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备型号 | 技术参数 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 1 | 解码器（大华） | 1、 单台设备不少于9路HDMI接口输出，至少包含6个3840x2160分辨率输出口和3个2560x1600分辨率输出口；2、 ★支持不少于4路本地信号采集（2路DVI-I和2路HDMI，HDMI接口最大支持4K采集）；3、 支持不少于3个232接口，2个USB接口，1个485接口；4、 支持MPEG4/H.264/H.265/MJPEG视频解码，支持PCM/G.711/ACC音频解码;支持音频复合流解码；5、 ★H.264/H.265视频解码均支持9路4000X3000、9路3840X2160、14路2506X1920、24路2048X1536、36路1920X1080、81路1280X720、144路960X576网络视频解码；6、 ★支持1X2,1X3，1X4，1X5，1X6，1X7，1X8，1X9，9X1，8X1，7X1，6X1，5X1，4X1，3X1，2X1，2X2，2X3，3X2，2X4，4X2，3X3拼接，每个拼接屏支持1/4/9/16分割显示，支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能；7、 ★支持任意开窗、漫游，任意一路信号可在整屏的任意位置上与其他信号源拼接漫游缩放叠加显示；8、 支持将电视墙布局保持为预案，保存16组电视墙预案，并支持预案轮巡，轮巡间隔可调；9、 支持解码轮巡，每个解码通道可以实现前端32个通道的轮巡；支持解码轮巡的开启、暂停、恢复、停止；支持配置导入导出 ；10、支持网络数据抓包并存储在USB接口存储设备中； | 1 |  |  |
| 2 | 43寸监视器 | 中英文双语菜单，操作方便。 采用最新3D画质数字处理电路技术； 8MS极速响应时间，画面真正无拖尾； 超静音冷却风扇设计，整机寿命更长； 具备VGA状态图像重显率自动调整功能；采用防干扰 五金喷沙外壳，无辐射； 内置电源、能耗低、液晶屏寿命长达6万小时以上； 3D数字梳状滤波和3D数字图像降噪，图像清晰，视野开阔； 超薄、 五金专利外观，同具备最新防眩光抗眼球冲击设计；面板尺寸/Display Size 43"最大分辩率/Max Resolution 1920\*1080显示色彩/Displa color 16.7M点距/Dot Pitch(mm) 0.4845(H)\*0.4845(V)亮度/Brightness(nits) 500cd/㎡对比度/Brightness 1200:1液晶显示单元制造商必须通过ISO9001质量体系认证、产品节能认证、环境管理体系认证 | 6套 |  |  |
| 3 | 立柜式电视墙 | 国产定制、适用于配套拼接屏 | 1套 |  |  |
| 4 | HDMI线 | HDMI线材20米/根 | 6根 |  |  |
| 5 | 交换机 | 16口全千兆交换机 | 1台 |  |  |
| 6 | 显示切换器 | 1分2 HDMI切换器 | 1台 |  |  |
| 7 | 线材 | 电源线、网线、线槽 | 1批 |  |  |
| 8 | 集成费用 | 施工、人工、安全保险、安装、调试、培训、税费等其他费用 | 1项 |  |  |
| 总金额合计（大小写） |  |

**备注：1.该项目为“交钥匙”工程，售后服务两年质保，费用包干，报价合计价格包含有施工、人工、安全保险、安装、调试、培训、税费等所有可能发生的费用。**

 **2 .项目施工具体要求请联系陈老师（0714--6379893）**

 **报价单位（盖章）：**

 **2018年 月 日**

**附件二：**

**实训楼标准化考场机房升级补充设备采购询价公告**

为满足财政局标准化考试需要，我校拟对实训楼云机房升级以满足考试需求，欢迎各供货商参与询价供货，有关要求如下：

1、将现有去机房主机内存从96G内存提升至190G内存（需要增加94G内存/每个机房）。

2、需要对每个机房云主机增加1T的硬盘（共4块）满足存储空间。

3、所有内存和硬盘必须与现有云服务器相同型号。

4、在设备升级完成后，必须让财政局的相关考试系统进入云机房进行测试，以确保程序的运行安全与稳定。

5、所购买设备要求上门安装。

**实训楼标准化考场机房升级补充设备采购询价清单**

报价单位（盖章）：

联系人及电话： 日期：2018年 月 日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号参数 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 服务器内存条 | SK海力士16G单条(HMA42GR7MFR4N-TF) |   | 24 |   |
| 硬盘 | 希捷1T(ST1000NM0033) |   | 4 |   |
| 报价合计（大小写） |  |